Ich habe im moment SEHR wenig Zeit daher leider nur diese Kurzbeschreibung.
Sobald ich dazu komme werde ich die Erläuterungen nochmals aufarbeiten.

Eines vorweg:

Bitte nehmt den Umbau nur vor wenn ihr Ahnung von dem habt was ihr tut. Ich habe 
keine Lust mit Euch hinterher Fehlerdiagnose zu machen. Ferndiagnose kostet
beliebig viel Zeit, da ihr beliebig viele Fehler beim Aufbau machen könnt. Danke!!!!!

- Schaltung nach Schaltplan aufbauen. Bitte UNBEDINGT VDE-Richtlinien einhalten!!!
  Wer nicht weis was das sein soll, sollte bitte um seiner selbst willen vom Nachbau
  absehen!!!

- Stückliste:

	zb. 56 ohm (1/2Watt) oder höher hiermit kann man den LüfterStrom und damit auch 
		 die drehzahl bestimmen = lautstärke :))  
	2,2 kohm 1/4W
	100 kohm 1/4W
	BS170 	Transistor N-FET 60 V 0,3 A 0,8 W TO92
	12V Lüfter 	60x60mm - je geringer die stromaufnahme umso besser !!
		 meiner nimmt laut aufdruck 0,30 A auf.
		 Mehr sollte es wirklich nicht sein, eher weniger.

		(zB. 'Sunon KDE1206PTS1'  ; ist gleitrollengelagert sehr leise und
		 extrem geringe stromaufnahme! 
		 Alle Teile gibt es zB. bei www.kessler-electronic.de)


Viel Spaß mit Eurer kühlen D-Box2 :-)


©2003 Ronny Berloth.						http://www.berlotti.de
Jede komerzielle Nutzung, auch auszugsweise ist
ohne meine schriftliche Zustimmung nicht gestattet! 